**Вариант 1**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 89H в регистр AL

3. Прибавить число 5736H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX

**Вариант 2**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 67H в регистр CH

3. Прибавить число 2921H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 3**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 59H в регистр CH

3. Прибавить число 2011H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 4**

1. Очистить регистр BX

2. Переслать число 10H в регистр BL

3. Прибавить число 6531H к регистру BX

4. Переслать регистр BX в регистр CX

5. Прибавить регистр CX к регистру BX

6. Вычесть регистр CX из регистра BX

**Вариант 5**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 75H в регистр AL

3. Прибавить число 1331H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX

**Вариант 6**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 12H в регистр AL

3. Прибавить число 4644H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX

**Вариант 7**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 19H в регистр AH

3. Прибавить число 4590H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX

**Вариант 8**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 11H в регистр CH

3. Прибавить число 1210H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 9**

1. Очистить регистр BX

2. Переслать число 17H в регистр BH

3. Прибавить число 3200H к регистру BX

4. Переслать регистр BX в регистр CX

5. Прибавить регистр CX к регистру BX

6. Вычесть регистр CX из регистра BX

**Вариант 10**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 18H в регистр CH

3. Прибавить число 5238H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 11**

1. Очистить регистр BX

2. Переслать число 10H в регистр BH

3. Прибавить число 1301H к регистру BX

4. Переслать регистр BX в регистр CX

5. Прибавить регистр CX к регистру BX

6. Вычесть регистр CX из регистра BX

**Вариант 12**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 90H в регистр CH

3. Прибавить число 1410H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 13**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 41H в регистр CH

3. Прибавить число 2333H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 14**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 10H в регистр AL

3. Прибавить число 5994H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX

**Вариант 15**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 10H в регистр AH

3. Прибавить число 5848H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX

**Вариант 16**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 74H в регистр CH

3. Прибавить число 5710H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 17**

1. Очистить регистр CX

2. Переслать число 18H в регистр CL

3. Прибавить число 1454H к регистру CX

4. Переслать регистр CX в регистр AX

5. Прибавить регистр AX к регистру CX

6. Вычесть регистр AX из регистра CX

**Вариант 18**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 14H в регистр AL

3. Прибавить число 3247H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX

**Вариант 19**

1. Очистить регистр AX

2. Переслать число 14H в регистр AH

3. Прибавить число 5774H к регистру AX

4. Переслать регистр AX в регистр BX

5. Прибавить регистр BX к регистру AX

6. Вычесть регистр BX из регистра AX